Controsoffitto modulare in lana di roccia

Eurocoustic Acoustished® A 80

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile EurocousticAcoustished® A 80, costituito da pannelli autoportanti in lana minerale con bordo tipo A per struttura a vista, rivestiti sulla faccia a vista con velo vetro <bianco o 7 colori EuroColors> e rinforzati con velo vetro naturale sul retro, da 77 mm di spessore e con dimensioni modulari 1000x1500 mm.

I pannelli saranno conformi alla norma EN 13964 ed avranno coefficiente di assorbimento acustico ponderato αW = 1,00 (classe A), reazione al fuoco Euroclasse <A1 per il colore bianco o A2-s1,d0 per le finiture colorate> secondo UNI EN 13501-1, stabilità 100% qualunque sia il livello di umidità relativa, resistenza termica R = 2,20 m2K/W secondo EN 12667, coefficiente di riflessione della luce > 87% e bianco L = 94,8% (colore bianco).

I pannelli EUROCOUSTIC ACOUSTISHED**®** A 80 saranno installati su struttura metallica Quick-Lock**®** T35, costituita da profili metallici a T rovesciata in lamiera d'acciaio zincato preverniciato. Tali profili realizzeranno una maglia modulare delle dimensioni richieste. Un profilo perimetrale assicurerà la finitura del controsoffitto lungo le pareti del locale.

La posa in opera dovrà essere conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica Gyproc ed Eurocoustic, in particolare rispettando il senso di posa indicato sul retro dei pannelli. Si consiglia di garantire la circolazione dell’aria tra il locale ed il plenum, al fine di equilibrare la temperatura e la pressione tra una parte e l’altra del controsoffitto.